
Current Data Parameters
NAME     se_111008_jcHSQC_BUBI              
EXPNO                30              
PROCNO                1              

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20111008              
Time              17.36              
INSTRUM           spect              
PROBHD   5 mm CPTCI 1H-              
PULPROG     jc_hsqcetgp              
TD                16384              
SOLVENT           CDCl3              
NS                    8              
DS                    8              
SWH            6602.113 Hz           
FIDRES         0.402961 Hz           
AQ            1.2408650 sec          
RG                 1440              
DW               75.733 usec         
DE                15.52 usec         
TE                298.2 K            
D0           0.00000300 sec          
D1           1.00000000 sec          
D5           1.00000000 sec          
D11          0.03000000 sec          
D16          0.00002000 sec          
D20          0.00146900 sec          
D21          0.00213465 sec          
D22          0.00039380 sec          
IN0          0.00001660 sec          
P1                12.50 usec         
P2                25.00 usec         
P3                25.00 usec         
P4                50.00 usec         

======== CHANNEL f1 ========
NUC1                 1H              
P21              550.00 usec         
P22              600.00 usec         
P26              100.00 usec         
P30              200.00 usec         
PLW1         3.40000010 W            
SFO1        599.7062968 MHz          
SPNAM21  jc01_BEBOP_zx_550u_BW10_RF20_pm20_Hc0.99997119.pul              
SPOAL21           1.000              
SPOFFS21 0 Hz           
SPW21        3.40000010 W            
SPNAM22  jc02_BURBOP_x_600u_BW10_RF20_pm20_matched.pul              
SPOAL22           1.000              
SPOFFS22 0 Hz           
SPW22        3.40000010 W            
SPNAM24  jc04_BEBOP_yz_550u_BW10_RF20_pm20_matched.pul              
SPOAL24           1.000              
SPOFFS24 0 Hz           
SPW24        3.40000010 W            
SPNAM26  jc06_BIBOP_z-z_100u_BW11_RF20_pm20_Hc0.99966724.pul              
SPOAL26           0.500              
SPOFFS26 0 Hz           
SPW26        3.40000010 W            
SPNAM28  jc08_BEBOP_z-y_550u_BW10_RF20_pm20_matched.pul              
SPOAL28           1.000              
SPOFFS28 0 Hz           
SPW28        3.40000010 W            
SPNAM30  jc10_BURBOP_x242.8833deg_200u_BW10_RF20_pm20_Hc0.9997027.pul              
SPOAL30           0.500              
SPOFFS30 0 Hz           
SPW30        3.40000010 W            
SPNAM31  jc11_BURBOP_x65.3166deg_200u_BW10_RF20_pm10_Hc0.9998099.pul              
SPOAL31           1.000              
SPOFFS31 0 Hz           
SPW31        3.40000010 W            

======== CHANNEL f2 ========
NUC2                13C              
P27             1100.00 usec         
PLW2        18.00000000 W            
PLW12    0 W            
SFO2        150.8097645 MHz          
SPNAM23  jc03_BIBOP_600u_BW37.5_RF10_pm5_matched.pul              
SPOAL23           1.000              
SPOFFS23 0 Hz           
SPW23       18.00000000 W            
SPNAM25  jc05_BEBOP_zy_550u_BW37.5_RF10_pm5_matched.pul              
SPOAL25           1.000              
SPOFFS25 0 Hz           
SPW25       18.00000000 W            
SPNAM27  jc07_BURBOP_y_1100u_BW37.5_RF10_pm5_Hc0.999876221.pul              
SPOAL27           0.500              
SPOFFS27 0 Hz           
SPW27       18.00000000 W            
SPNAM29  jc09_BEBOP_-yz_550u_BW37.5_RF10_pm5_matched.pul              
SPOAL29           0.500              
SPOFFS29 0 Hz           
SPW29       18.00000000 W            

====== GRADIENT CHANNEL =====
GPNAM1         SINE.100              
GPNAM2         SINE.100              
GPZ1              80.00 %            
GPZ2              20.10 %            
P16              800.00 usec         

F1 - Acquisition parameters
TD                  256              
SFO1           150.8098 MHz          
FIDRES       117.820129 Hz           
SW              200.000 ppm          
FnMODE    Echo-Antiecho              

F2 - Processing parameters
SI                16384              
SF          599.7028496 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB       0 Hz           
GB       0              
PC                 1.00              

F1 - Processing parameters
SI                  256              
MC2       echo-antiecho              
SF          150.7946850 MHz          
WDW                SINE              
SSB                   2              
LB       0 Hz           
GB       0              
